第7号様式(第13条関係)
番号　
年　　月　　日　

　　　　　　　　　　　　様

京都府教育委員会教育長　　　　　　　

重要文化財建造物保存修理工事競争入札参加資格取消通知書

　　　　年　　月　　日付けで通知した　　　　年度重要文化財建造物保存修理工事競争入札参加資格については、下記の理由により取り消しました。

記

［重要文化財建造物又は］それに準じる歴史的・伝統的建造物の定義
資料1
1　地方公共団体指定建造物
2　国登録文化財のうち、神社・寺院の主要建造物
3　京都府登録有形文化財建造物
4　出組以上の組物を有し、二軒以上で軒反りのある木造建造物
5　その他、数寄屋建築等、伝統的技術により造られたと認められる木造建造物

重要文化財建造物等に対する伝統的な工法の例
資料2
種類	伝統的な工法の例	
建築一式、大工	・　継手、仕口を用いた工法
・　矧木、埋木を用いた工法
・　規矩術に基づき加工及び組み立てる工法
・　鑿や鉋等の伝統工具を用いて仕上げる加工法	
左官	・　竹及び土により、木舞下地～荒壁～中塗～上塗の各工程を要する日本壁工法
・　磨き、引き摺り等の上塗り仕上げ工法
・　漆喰、水捏ねの色壁を用いる工法
・　暖簾、髭子等の散り処理工法	
その他のとび・土工	・　丸太を使用し、番線搦めにより組み立てる仮設物組立・解体工法
・　丸太組トラスを駆使し、内部に建地を設けない工事用素屋根の組立・解体工法	
石	・　ビシャン、小叩き等、伝統工具を用いて表面を仕上げる工法
・　石目を見極め、手作業による石割工法
・　多層の石塔や宝篋印塔・無縫塔や燈篭の組み立て工法
・　参道等の石敷き工法	
屋根(植物性屋根材)	・　檜の本皮を屋根に葺けるような形に加工する工法
・　椹・杉等の原木を屋根に葺けるような形に加工する工法
・　檜皮、椹・杉等の割板を使用して、竹釘で打ち止めながら屋根面を葺き上げる工法
・　ススキ、葭等を束ね、藁縄で縛りながら屋根面を葺き上げる工法	
　　(本瓦葺き)	・　平瓦と丸瓦を使用し、反り等を持った曲線の屋根を馴染みよく葺き上げる工法
・　桟瓦を使用し、反り等を持った曲線の屋根を馴染みよく葺き上げる工法	
板金	・　社寺等で用いる飾金具の製作中、ナナコ打ち出し、鍍金、箔押し等の工法
・　火床で鉄材を加熱し、叩き出しにより和釘等を製作する工法	
塗装(彩色等)	・　顔料(鉱物等の自然素材を粉状にしたもの)を膠で溶いて塗料とし、木部表面に塗り上げる工法
・　胡粉、緑青、朱等の複数の材料を用い、絵画や模様を描く技法
・　既存彩色面が剥離しないよう膠水等を用いて剥落止めをする工法	
　　(漆)	・　木地から20以上の工程を経て塗り上げる漆塗り工法
・　既存漆の破損状況に応じた繕い工法	
内装(畳)	・　稲藁を編んで締め固める畳床製作
・　藺草を麻糸で編んで、引き通し、中継ぎ等、様々な品質の製品を作る畳表製作技法
・　絹、木綿、麻等で編まれた生地を、紋合わせ等を行いながら畳縁に縫い付ける工法
・　繧繝縁、大紋縁、小紋縁等の縁をもつ畳を模様を合わせて敷き込む工法	
　　(表具)	・　下地貼り、蓑貼り、浮け貼り等、何層にも下張りを施した後、絵画等が描かれた本紙を粘着性のおとなしい古糊等を駆使し、張り上げる工法	
建具	・　繊細な継手、仕口を駆使し、釘等を使用せず堅固な枠を組み上げる工法
・　蔀戸・舞良戸・桟唐戸・襖下地・障子等の伝統的な形式の建具製作および修理技法